Газ является одним из основных источников энергии и используется повсеместно, в том числе в жилых домах. Однако неправильная эксплуатация газового оборудования, а также эксплуатация неисправного оборудования, может повлечь за собой пожары и взрывы с тяжкими последствиями.

Во избежание несчастных случаев при эксплуатации газовых приборов специалисты рекомендуют соблюдать следующие правила и рекомендации.

При использовании газовых приборов запрещается:

1. Пользоваться неисправными газовыми приборами, а также при наличии признаков утечки газа.
2. Оставлять их включенными без присмотра, за исключением газовых приборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.
3. Использовать газовые плиты для обогрева квартиры, помещений.
4. Устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).
5. Производить самовольную газификацию дома (квартиры), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры, осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями.
6. Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем.
7. Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, решетках вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, щелей под дверьми ванных комнат.
8. Оставлять работающие газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику.
9. Пользоваться для сна помещениями, где установлены газовые приборы.
10. Допускать к пользованию газовыми приборами детей, и лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил их использования.

Правила пользования индивидуальными газовыми баллонами:

1. Приобретайте газовые баллоны и газовое оборудование, а также заправляйте газовые баллоны только в специализированных организациях, имеющих сертификаты на реализацию данной продукции.
2. Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.
3. Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.
4. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ».
5. При транспортировке баллонов и доставке к месту размещения нельзя допускать их падения, особенно ударов о твердые предметы. Нельзя ударять по корпусу баллона и его арматуре, применять рычаги для затягивания гаек или для открывания клапана.
6. Запрещается присоединять детали газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента, а также производить проверку герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.

Правила пожарной безопасности при использовании газовых плит на кухне:

1. Крючки для полотенец, прихваток должны находиться подальше от плиты.
2. Если плита стоит у окна, обязательно укоротите занавески — масло на сковороде может загореться и огонь перекинется на занавески.
3. Во избежание утечки газа в ходе приготовления пищи следите, чтобы кипящие жидкости не заливали огонь.
4. Обязательно удаляйте с плиты и кухонного стола весь пролитый жир. Кулинарный жир, подсолнечное масло легко загораются и быстро горят.
5. Не пользуйтесь на кухне аэрозолями — они могут вспыхнуть даже на значительном расстоянии от плиты. Не держите на кухне растворители, средства от насекомых, краски в аэрозольных упаковках.
6. Если на сковороде загорелось масло, закройте ее крышкой. Ни в коем случае не заливайте сковороду водой. Не пытайтесь перенести горящую сковороду в мойку.
7. Нельзя включать горелку, пока не зажжена спичка. После зажигания горелки необходимо проверить, во всех ли отверстиях горит газ. Если нет, то надо немедленно выключить газ, проверить состояние горелки и при необходимости прочистить огневые отверстия. Заливать горящую горелку жидкостью не следует. Если вода или другая жидкость попала в горелку — немедленно отключите подачу газа, уберите жидкость с поддона, а когда горелка остынет – необходимо ее насухо вытереть.
8. Не допускайте к газовым приборам малолетних детей и не оставляйте без присмотра зажженные газовые приборы.

Внимание! Ответственность за безопасную эксплуатацию газовых приборов в домах и квартирах несут лица, использующие газ.

* При неисправности газового оборудования или при запахе газа, следует немедленно пре­кратить пользование прибором, перекрыть краны на плите, подводящем газопроводе, вентиль на баллоне или фла­жок на редукторе, вызвать аварийную службу по телефону «04» или 104 (для устройств мобильной связи) и тщательно проветрить помещение. В это время не пользуйтесь открытым огнем, не включайте и не выключайте электроприборы и электроосвещение.

**При обнаружении первых признаков горения необходимо звонить на номер «01» со стационарного телефона или «101», «112» – с любого мобильного или сотового телефона.**